<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;devkit.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="ABS07">
</package>
<package name="EIA0603">
</package>
<package name="EIA0805">
</package>
<package name="EIA1210">
</package>
<package name="ESP32-WROVER-B">
</package>
<package name="EXBV8V">
</package>
<package name="FIDUCIAL_1">
</package>
<package name="FIDUCIAL_15">
</package>
<package name="FIDUCIAL_15_TOP">
</package>
<package name="FIDUCIAL_C2">
</package>
<package name="HSMF-C16X">
</package>
<package name="KMR2-TACT">
</package>
<package name="LED_0603">
</package>
<package name="LED_0603_SIDE">
</package>
<package name="LED_0805_SIDE">
</package>
<package name="LOGO_FABO_L">
</package>
<package name="LOGO_FABO_L_BOTTOM">
</package>
<package name="LOGO_FABO_M">
</package>
<package name="LOGO_FABO_M_BOTTOM">
</package>
<package name="LOGO_FABO_S">
</package>
<package name="LOGO_FABO_S_BOTTOM">
</package>
<package name="MULTIPAD0603">
</package>
<package name="NX3225GD">
</package>
<package name="PIN_1X19">
</package>
<package name="QFN-20">
</package>
<package name="SOD-123FL_RB161MM-20">
</package>
<package name="SOT-23-5">
</package>
<package name="SOT-23-6L">
</package>
<package name="SOT-223-KC3">
</package>
<package name="SOT-363">
</package>
<package name="ZX62D-B-5PA8">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="3V3">
<pin name="3V3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="5V">
<pin name="5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="A4L-FRAME-LIC">
</symbol>
<symbol name="ADP3338AKCZ">
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="OUT-TAB"/>
</symbol>
<symbol name="CAPACITOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE_SCHOTTKY">
<pin name="A"/>
<pin name="K"/>
</symbol>
<symbol name="ESDA6V1BC6">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="ESP32-WROVER-B">
<pin name="3V3"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="CMD"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@15"/>
<pin name="GND@38"/>
<pin name="GND@39"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO21"/>
<pin name="IO22"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO26"/>
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO34"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="RXD0"/>
<pin name="SD0"/>
<pin name="SD1"/>
<pin name="SD2"/>
<pin name="SD3"/>
<pin name="SENSOR_VN"/>
<pin name="SENSOR_VP"/>
<pin name="TXD0"/>
</symbol>
<symbol name="FIDUCIAL">
</symbol>
<symbol name="FT231X">
<pin name="3V3OUT"/>
<pin name="CBUS0"/>
<pin name="CBUS1"/>
<pin name="CBUS2"/>
<pin name="CBUS3"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="DCD"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@13"/>
<pin name="GND@21"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="RI"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCCIO"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="ANODE" direction="pas"/>
<pin name="CATHODE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-BI">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="K2"/>
</symbol>
<symbol name="LOGO_FABO">
</symbol>
<symbol name="MOSFET-N">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN_1X19">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="TACTILE">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TPS2065">
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OC"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="USB">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VBUS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="3V3" prefix="3V3">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3V3"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5V" prefix="5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="A4L-FRAME-LIC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A4L-FRAME-LIC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADP3338AKCZ" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADP3338AKCZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-223-KC3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-TAB" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BS138PS" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
<gate name="G$2" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-363">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="G" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAPACITOR" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAPACITOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0603" package="EIA0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0805" package="EIA0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1210" package="EIA1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-M" package="MULTIPAD0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CRYSTAL" prefix="X" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="-ABS07" package="ABS07">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-NX3225GD" package="NX3225GD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_SCHOTTKY" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE_SCHOTTKY"/>
</gates>
<devices>
<device name="-RB161MM-20" package="SOD-123FL_RB161MM-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESDA6V1BC6" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESDA6V1BC6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP32-WROVER-B" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP32-WROVER-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP32-WROVER-B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SD0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SD1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SD2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SD3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSOR_VN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSOR_VP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FIDUCIAL" prefix="FID">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FIDUCIAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1" package="FIDUCIAL_1">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-15" package="FIDUCIAL_15">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-C2" package="FIDUCIAL_C2">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-TOP" package="FIDUCIAL_15_TOP">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT231X" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT231X"/>
</gates>
<devices>
<device name="Q" package="QFN-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMF-C16X" prefix="LED" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-BI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSMF-C16X">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="LED" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0603" package="LED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGO_FABO" prefix="LOGO" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGO_FABO"/>
</gates>
<devices>
<device name="-L" package="LOGO_FABO_L">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-L_BOTTOM" package="LOGO_FABO_L_BOTTOM">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-M" package="LOGO_FABO_M">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-M_BOTTOM" package="LOGO_FABO_M_BOTTOM">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-S" package="LOGO_FABO_S">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-S_BOTTOM" package="LOGO_FABO_S_BOTTOM">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIN_1X19" prefix="CN" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIN_1X19"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PIN_1X19">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0603" package="EIA0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR_ARRAY" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR"/>
<gate name="G$2" symbol="RESISTOR"/>
<gate name="G$3" symbol="RESISTOR"/>
<gate name="G$4" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EXBV8V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="G$4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$4" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TACTILE" prefix="S" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TACTILE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-KMR2" package="KMR2-TACT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS2065" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS2065"/>
</gates>
<devices>
<device name="DBV" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB" prefix="USB" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB"/>
</gates>
<devices>
<device name="-ZX62D" package="ZX62D-B-5PA8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5 B1 B2 B3 B4 T1 T2 T3 T4 T5 T6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
